|  |
| --- |
| Thermopor-Mauerziegel – 24 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 24 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. SM75Rohdichteklasse 0,8Festigkeitsklasse 8Grundwert der zul. Druckspannung 1,2 MN/m²d = 24 cm (372/240/238 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Mauerziegel SM75**

Format: 372 / 240 / 238 mm