|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermopor-Mauerziegel – 24 cm  Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung  und Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 24 cm. Die Ziegel sind nach  DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit  Normalmörtel (MGII) zu vermauern.  Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)  Art.-Bez. SM75  Rohdichteklasse 0,8  Festigkeitsklasse 8  Grundwert der zul. Druckspannung 1,2 MN/m²  d = 24 cm (372/240/238 mm)  oder gleichwertig  Angebotenes Fabrikat: …………………………  ………………………………………………….. | | | | |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… | |

**Ausschreibungstext GIMA-Mauerziegel SM75**

Format: 372 / 240 / 238 mm