|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermopor-Mauerziegel – 36,5 cm  Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung  und Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 008. Die Ziegel sind nach DIN  1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-1150 einschließlich  Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Leichtmörtel LM21  vollfugig zu vermauern.  Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)  Art.-Bez. SM38  Rohdichteklasse 0,60  Festigkeitsklasse 6  Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) 0,08 W/mK  Grundwert der zul. Druckspannung 0,4 MN/m²  d = 36,5 cm (247/365/238 mm)  oder gleichwertig  Angebotenes Fabrikat: …………………………  ………………………………………………….. | | | | |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… | |

**Ausschreibungstext GIMA-Mauerziegel SM38**

Format: 247 / 365 / 238 mm