**Terrassenplatte**

**GARTENPLATTE**

****

**GARTENPLATTE Betonplatte**

mit Fase,

ohne Abstandhalter,





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 40,0 | 3,0 | RLDUI 3 | 5,0 | 1339 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,0 | 80,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | 1339 |
| 50,0 | 50,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | 1339 |
| 80,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 3 | 5,0 | 1339 |
| 60,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 4 | 5,0 | 1339 |
| 40,0 | 40,0 | 5,0 | RLDUI 7 | 5,0 | 1339 |



Empfehlung T- oder Kreuz-Abstandhalter in 3 oder 5mm verwenden.

**Allgemeine Produktmerkmale**

**Farben**

* Grau
* Weiß
* Anthrazit

**Material**

Vorsatzbeton aus Quarzverschleißschicht und ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und –sanden in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben.

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein.

**Oberfläche**

****





